0 20 40 60 80 100 A|C X

Performance (% correct)

0

150

Mfr [Hz]

cer02a06

0 20 40 60 80 100 A|C X

Performance (% correct)

0

150

Mfr [Hz]

0 20 40 60 80 100 A|C X

Performance (% correct)

0

150

Mfr [Hz]

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 20 40 60 80 100 A|C X

Performance (% correct)

0

150

Mfr [Hz]

Time [ms]

Performance, X = B

Performance, X = w.s.

Mfr, X = B

Mfr, X = w.s.