# 1 "/u/exp/stan/nmr/lists/pp/noesypr1d"
;noesypr1d
;avance-version
;1D version of noesyprtp
;with presaturation during relaxation delay and mixing time



# 1 "/u/exp/stan/nmr/lists/pp//Avance.incl"
;Avance.incl
;
;version  99/08/02





























# 8 "/u/exp/stan/nmr/lists/pp/noesypr1d"


;;"d11=30m"
;;"d12=20u"
;;"d13=3u"


1 ze
2 d11
3 d12 pl9:f1
  d1 cw:f1
  d13 do:f1
  d12 pl1:f1
  p1 ph1
  d13
  p1 ph2
  d12 pl9:f1
  d8 cw:f1
  d13 do:f1
  d12 pl1:f1
  p1 ph3
  go=2 ph31
  wr #0
exit


ph1=0 2 
ph2=0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
ph3=0 0 2 2 1 1 3 3
ph31=0 2 2 0 1 3 3 1 2 0 0 2 3 1 1 3


;pl1 : f1 channel - power level for pulse (default)
;pl9 : f1 channel - power level for presaturation
;p1 : f1 channel -  90 degree high power pulse
;d1 : relaxation delay; 1-5 * T1
;d8 : mixing time
;d11: delay for disk I/O                             [30 msec]
;d12: delay for power switching                      [20 usec]
;d13: short delay                                    [3 usec]
;NS: 8 * n
;DS: 4
