ν_L [Hz] λ = 15

0 20 40 λ = 20 λ = 30 ν_L [Hz] λ = 40

0 20 40 λ = 50 λ = 55 ν_L [Hz] ν_R [Hz] λ = 65

0 20 40 0 20 40

ν_R [Hz] λ = 100

0 20 40 ν_R [Hz] λ = 140

0 20 40