2 4 6 8 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

h/l_{cap}

Pressure error

2 4 6 8 0 0.5 1 1.5 2 2.5

h/l_{cap}

Flow rate error

(a) (b)